دستگاه پرکن اتوماتیک کیسه مواد گرانولی

مـدل‌ : ***MHS-100-GV***

**مشخصات فنی:**

* ظرفیت تولید : 240 الی 280 کیسه در ساعت
* سایز کیسه : 10 الی 50 کیلوگرم
* ارتفاع دستگاه : 2800 میلیمتر
* کلیه قسمت‌های در تماس با ماده پرشونده از جنس استنلس استیل
* شاسی و بدنه اصلی از جنس آهن با پوشش رنگ کوره‌ای
* کنترل کلیه عملکرد دستگاه از طریق *PLC*
* دارای صفحه نمایشگر لمسی صنعتی *HMI* رنگی 7 اینچ
* نمایش کلیه عملکرد سیستم بصورت گرافیکی و با فونت و زبان فارسی و با تاریخ شمسی
* قابلیت گزارش‌گیری و ثبت اطلاعات تولید روزانه، تا 120 روز
* قابلیت انتقال اطلاعات تولید از دستگاه در قالب فایل *Excel* و توسط پورت *USB*
* دارای شمارنده تعداد کیسه‌های پر شده
* دارای قابلیت تنظیم تعداد کیسه مورد نظر برای پرکنی که بعد از رسیدن به آن تعداد، پرکنی متوقف می‌شود.
* مجهز به سیستم کنترل پرکنی و ریزش مواد در سه سرعت مختلف در هر سیکل جهت حصول به سرعت و دقت بالا در کیسه‌ها. ( پرکنی با سرعت‌های *Fast* و *Medium* و *Low* در هر سیکل کاری)
* دارای هاپر توزین مواد، با عملکرد مستقل، جمعا شامل 3 عدد سنسور توزین ( لودسل )
* مجهز به دریچه تخلیه سریع مواد به داخل کیسه با عملکرد پنوماتیکی.
* دارای کیسه‌گیر اتوماتیک با عملکرد پنوماتیکی
* قابلیت انتخاب ریزش دستی و یا اتوماتیک ریزش مواد به داخل کیسه، بعد از گرفته شدن کیسه توسط کلمپ
* قابلیت ارائه و اضافه نمودن نوار نقاله و دستگاه دوخت به دستگاه جهت سهولت انتقال کیسه‌ها و دوخت سر‌کیسه، بصورت سفارشی. (*Optional)*



